# 2013-07-14 SWB-B67_R04MVT
# Driver ver : 6.37.32.1
# H1 - 2G_Skyworks + 5G_Sharp
# CID : 33 33

sromrev=11
boardrev=0x1400
boardtype=0x0697
boardflags=0x10401001
boardflags2=0x0
boardflags3=0x810c08c
#boardnum=57410
macaddr=00:90:4c:c5:12:38
ccode=ALL
regrev=0
antswitch=0
pdgain5g=6
pdgain2g=1
tworangetssi2g=0
tworangetssi5g=0
femctrl=4
pcieingress_war=15
vendid=0x14e4
devid=0x43ae
manfid=0x2d0
#prodid=0x052e
nocrc=1
otpimagesize=502
xtalfreq=37400
extpagain2g=1
pdetrange2g=2
extpagain5g=1
pdetrange5g=2
rxgains2gelnagaina0=3
rxgains2gtrisoa0=7
rxgains2gtrelnabypa0=1
rxgains5gelnagaina0=3
rxgains5gtrisoa0=7
rxgains5gtrelnabypa0=1
rxchain=1
txchain=1
aa2g=1
aa5g=1
agbg0=0
aga0=0
tssipos5g=1
tssipos2g=1

pdoffset40ma0=0
pdoffset80ma0=0
pdoffsetcckma0=0

pdoffset40ma0=0x0000
pdoffset80ma0=0x0000

#2G - 19dBm(11M)/18dBm(6M)/16dBm(54)/15dBm(M7)
maxp2ga0=77

##2013.05.25 IQxel_#1 based Cal (a1,b0,b1)
# 2G : 5 - 22dBm / pa2ga0 OFDM / pa2gccka0 CCK
pa2ga0=0xFF37,0x164D,0xFD24
pa2gccka0=0xFF38,0x16CA,0xFD16

cckbw202gpo=0
cckbw20ul2gpo=0
dot11agofdmhrbw202gpo=0x6666
ofdmlrbw202gpo=0x5555
mcsbw202gpo=0xBBB6666A

#Target Pwr
#5G 20M - 16dBm(M0,6M)/14dBm(54)/13dBm(M7)/13dBm(C8)
#5G 40M - 15dBm(M0)/12dBm(M7)/12dBm(C8/C9)
#5G 80M - 14dBm(M0)/11dBm(C8/C9)
maxp5ga0=69,69,69,69

##2013.05.25 IQxel_#1 based Cal (a1,b0,b1)
##Low(36-48)/Mid(52-64)/High(100-140)/X1(149-165)
# 5G : 5 - 20dBm / pa5ga0 20M / pa5gbw40a0 40M
# 5G : 5 - 18dBm / pa5gbw80a0 80M
pa5ga0=0xFF6A,0x19C2,0xFCD8,0xFF50,0x16EF,0xFD2B,0xFF50,0x1734,0xFD16,0xFF59,0x17BF,0xFD0D
pa5gbw40a0=0xFF8F,0x1C5F,0xFC95,0xFF6F,0x198C,0xFCE1,0xFF7D,0x1B77,0xFC9C,0xFF64,0x18C4,0xFCE5
pa5gbw80a0=0xFF65,0x1921,0xFCE3,0xFF76,0x1A77,0xFCC5,0xFF70,0x197E,0xFCDB,0xFF58,0x1805,0xFCFA


#Low(36-64)
mcslr5glpo=0
mcsbw205glpo=0x88866668
mcsbw405glpo=0x88888886
mcsbw805glpo=0xCCCAAAA6

#Mid(100-140)
mcslr5gmpo=0
mcsbw205gmpo=0x88866668
mcsbw405gmpo=0x88888886
mcsbw805gmpo=0xCCCAAAA6

#High(149-165)
mcslr5ghpo=0
mcsbw205ghpo=0x88866668
mcsbw405ghpo=0x88888886
mcsbw805ghpo=0xCCCAAAA6

#20MHz High Rate
sb20in40hrrpo=0x0
sb20in80and160hr5glpo=0x0
sb20in80and160hr5gmpo=0x0
sb20in80and160hr5ghpo=0x0
#40MHz High Rate
sb40and80hr5glpo=0x0
sb40and80hr5gmpo=0x0
sb40and80hr5ghpo=0x0
#20MHz Low Rate
sb20in40lrpo=0x0
sb20in80and160lr5glpo=0x0
sb20in80and160lr5gmpo=0x0
sb20in80and160lr5ghpo=0x0
#40MHz Low Rate
sb40and80lr5glpo=0x0
sb40and80lr5gmpo=0x0
sb40and80lr5ghpo=0x0

dot11agduphrpo=0x0
dot11agduplrpo=0x0

cckdigfilttype=2
phycal_tempdelta=25

##2G Channel pwr compensation (CH12/3/2/1, CH5/4/14/13, CH9/8/7/6, NA/NA/11/10)
rpcal2g=0x000F
rpcal5gb0=0x008F
rpcal5gb1=0x0000
rpcal5gb2=0x0000

#About RSSI Changed 0714
##2G RSSI compensation 20/40
rssicorrnorm_c0=-1,-1
##5G RSSI compenation Low(36-48):20/40/80, Mid(54-64):20/40/80, High(100-140):20/40/80, X1(149-165):20/40/80
rssicorrnorm5g_c0=0,1,2,-1,1,1,-2,0,0,-2,0,-1

#PA blow up protect
tssifloor2g=245
tssifloor5g=220,213,218,228
txidxcap2g=0x10
txidxcap5g=0x10

#For PA trimming
paparambwver=1

#HW OOB Enable
muxenab=0x10
